**Запрос ценовых предложений на медицинскую технику**

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет  о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (медицинская техника):   
Единый лот: медицинская техника

Адрес Заказчика: г. Атырау, ул. Владимирского, 98;

Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» по адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 98;

График поставок: в течении 20 (двадцати) календарных дней после получения заявки от Заказчика;

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;

Место представления (приема) документов: г. Атырау, ул. Владимирского, 98, здание КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, отдел по государственным закупкам;

Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 5 декабря 2017 г. в 10.00 ч. включительно;  
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 5 декабря 2017 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным закупкам КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование МТ** | **Характеристика товаров** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена выделенная, тенге** | **Сумма выделенная, тенге** |
| 1 | Коляска инвалидная | коляска инвалидная складная, хромированная стальная рама,  съемные подлокотники и опоры для ног, сиденье и спинка из нейлона, ручной привод, тормозной рычаг, колеса с полиуретановым наполнением, диаметр переднего колеса-20 см, заднего-60см, глубина сиденья 44,5см, ширина сиденья -  53-56см, высота спинки-46см, ширина коляски-68-78см, высота  коляски-94см, длина коляски-117см вес-23/21, грузоподъемность до 125кг | шт | 2 | 60 000 | 120 000 |
| 2 | Отсос | Предназначен для операционных блоков, палат неотложной помощи и интенсивной терапии, предоставляя легкость в использовании и его передвижении. Асприатор может поддерживать давление на уровне более 70см.рт.ст. в течение длительной эксплуатации, оборудован блоком аварийного отключения и дополнительным резервуаром, что предотвращает попадание жидкости в прибор. Благодаря поплавковому клапану и сенсору уровня, возможность переполнения полностью исключается. Аспиратор должен должен быть высококачественным продуктом, коллекторный резервуар которого выполнен из высокопрочного поликарбоната с высоким термическим сопративлением и должен выдерживать любые удари. Допускает обработку в паровом стерилизаторе при температуре до 132ºС.  **Технические характеристики:** размер – 40х32х84см. Вес – 25кг. Питание – (220 В, 50-60 Гц). Насос – поршневой, вакуумный, безмасляный. Уровень вакуума - 74±1см рт.ст. Скорость потока – регулируемая, до 50 л/мин.  **Условия поставки:** Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте согласно условиям договора. Гарантия не менее 37 месяцев. | шт | 1 | 693 000 | 693 000 |